**X = [Total length – (length of FV + Length of SV)]/ 3**

**X = [277 – (96+64)]/3**

**X = 39 mm**

**Y = [Total Width – (Height of FV + Height of TV)]/3**

**Y = [190 – (64 + 64)]/3**

**Y = 20.33 mm**